**Tabel cu specificatii tehnice pentru Gama Fairy**

| **Model** | | **U.M.** | **GWH09ACC-K6DNA1F** | **GWH12ACC-K6DNA1F** | **GWH18ACD-K6DNA1I** | **GWH24ACE-K6DNA1I** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Functie** |  |  | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire | Racire/Incalzire |
| **Capacitate min/nom/max** | Racire | Btu/h | 2370/9212/12966 | 3071/11976/15013 | 3412/17742/20813 | 6800/24200/30200 |
| Incalzire | Btu/h | 3071/10236/14501 | 3071/13000/16036 | 3753/19107/22519 | 6150/26600/32200 |
| **SEER/SCOP (W/W)** |  | W/W | 7.50/4.20 | 7.10/4.10 | 7.10/4.20 | 7.00/4.20 |
| **Clasa de energie** | Racire/Incalzire |  | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ |
| **Alimentare** |  | Ph-V-Hz | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) | (1 Ph-220V-240V-50Hz) |
| **Putere electrica min/nom/max** | Racire | W | 100/695/1300 | 220/962/1400 | 100/1576/2350 | 450/2030/2900 |
| Incalzire | W | 150/700/1400 | 220/953/1550 | 180/1436/2400 | 350/2000/3000 |
| **Curent Nominal** | Racire | A | 6.00 | 6.20 | 10.50 | 13.00 |
| Incalzire | A | 6.20 | 6.90 | 11 | 13.5 |
| **Debit de aer** | T/H/M-H/M/M-L/L/S | m3/h | 610/570/540/470/440/420/390 | 700/650/600/540/480/420/360 | 850/750/680/610/570/520/460 | 1250/1100/1000/950/900/850/800 |
| **Capacitate dezumidificare** |  | L/h | 1.69 | 1.40 | 1.90 | 2.40 |
| **Interval temperatura exterioara de functionare (Min-Max)** | Racire | ºC | (-15 ~ 50) | (-15 ~ 50) | (-15 ~ 50) | (-15 ~ 50) |
| Incalzire | ºC | (-25~ 30) | (-25~ 30) | (-25~ 30) | (-25~ 30) |
| **Unitate interioara** | | | | | | |
| **Nivel de Presiune Acustica** | T/H/M-H/M/M-L/L/S | dB/A | 38/36/34/31/29/27/25 | 42/38/35/32/29/27/25 | 44/43/41/38/36/34/30 | 48/44/41/40/38/36/33 |
| **Nivel de Putere Acustica** | T/H/M-H/M/M-L/L/S | dB/A | 54/48/46/43/41/39/37 | 57/50/47/44/41/39/37 | 60/56/54/51/49/47/43 | 64/59/56/55/53/51/48 |
| **Dimensiune neta** | LxlxH | mm | 889x212x294 | 889x212x294 | 1013x221x307 | 1122x247x329 |
| **Dimensiune bruta** | LxlxH | mm | 940x365x284 | 940x365x284 | 1060x374x297 | 1177x406x332 |
| **Greutate neta/bruta** |  | kg | 11.00/13.00 | 11.00/13.00 | 13.50/16.00 | 16.50/19.50 |
| **Unitate exterioara** | | | | | | |
| **Nivel de Presiune Acustica** |  | dB/A | 50 | 52 | 56 | 59 |
| **Nivel de Putere Acustica** |  | dB/A | 61 | 63 | 65 | 70 |
| **Dimensiune neta** | LxlxH | mm | 732x330x555 | 732x330x555 | 802x350x555 | 958x402x660 |
| **Dimensiune bruta** | LxlxH | mm | 794x376x615 | 794x376x615 | 872x398x620 | 1032x456x737 |
| **Greutate neta/bruta** |  | kg | 23.50/26.00 | 24.50/27.00 | 30.50/33.00 | 41.50/46.00 |
| **Refrigerant** |  |  | R32 | R32 | R32 | R32 |
| **Traseu frigorific** | | | | | | |
| **Kit de instalare** |  |  | Da | Da | Nu | Nu |
| **Diametru (lichid/gaz)** |  | mm | 6.00/ 9.52 | 6.00/ 9.52 | 6.00/12.00 | 6.00/16.00 |
| **Lungime maxima** |  | m | 15 | 15 | 25 | 25 |
| **Diferenta maxima de nivel** |  | m | 10 | 10 | 10 | 10 |
| **Alimentarea se face la unitate exterioara** | | | | | | |

Notă: Toate informatiile folosite pentru descrierea produselor (imagini statice / dinamice / prezentari multimedia / etc.) nu reprezinta o obligatie contractuala a distribuitorului, acestea fiind utilizate exclusiv cu titlu de prezentare. Pentru valorile din tabel, abaterea admisă este de +/- 5%. Datele tehnice pot suferi modificări. Kit-ul de instalare conține parte din materialele necesare instalării traseului frigorific.